**Техническое задание**

Арт. **10761-1**

**Наименование объекта закупки**

Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями

**Цель закупки**

Соблюдение санитарно-гигиенических норм с целью здоровьесбережения всех категорий граждан.

**Описание объекта закупки**

Корпус изделия изготовлен из ударопрочного ABS пластика с возможностью контроля уровня жидкого мыла в устройстве. Дозатор оборудован отверстием для подачи жидкого мыла, ИК датчиком, отсеком для батарей и ёмкостью для жидкого мыла.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Для обеспечения эстетического вида изделие изготавливается из ABS пластика белого цвета со шкалой из прозрачного пластика контроля количества жидкого мыла. С целью обеспечения комфортной эксплуатации устройства различными категориями граждан, в том числе людьми с тремором, дозатор должен быть оборудован сенсорным датчиком, зона срабатывания которого должна быть в диапазоне от 0 до 100 мм. С учетом средней и высокой проходимости людей ёмкость изделия должна быть не менее 1100мл. С целью экономичного расходования мыльного раствора дозирование должно производиться в объёме 1 мл. Питание дозатора должно осуществляться от батарей типа АА в количестве не более 4х штук. |
| Требования к материалам | Для обеспечения длительного срока эксплуатации сенсорный дозатор изготовлен из ударопрочного ABS пластика белого цвета.  |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры устройства должны быть не более 238мм по высоте, не более 140 мм по ширине и не более 107мм по глубине. |
| Монтаж сенсорного дозатора | В целях надежного крепления, устройство монтируется по средствам винтов (крепёж поставляется в комплекте с дозатором). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделие должно быть новым и выполнено с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Комплектация**

Сенсорный дозатор – 1 шт

Комплект крепежа – 1 шт

Паспорт изделия - 1 шт

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 1 года

**Особые условия**

---