**Техническое задание**

**Наименование объекта закупки**

Дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)», светоотражающий – арт.10040-01

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды», светоотражающий - арт. 10041-01

**Цель закупки**

Изделие предназначено для обозначения доступной парковки.

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Дорожный знак 6.4 "Парковка (парковочное место)"представляет собой антивандальное изделие, выполненное из оцинкованной стали с последующим нанесением визуальной информации для обозначения парковочного места. Табличка 8.17 «Инвалиды» может устанавливаться под знаком "Парковка (парковочное место)"для указания парковочного места для людей с инвалидностью. |
| Требования к марке используемых материалов | С целью обеспечения антивандальных свойств, высоких эксплуатационных характеристик дорожные знаки должны быть выполнены на основе листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Для обеспечения хорошей видимости в условиях плохой погоды и в темное время суток, а также устойчивости к любым погодным условиям, отображение визуальной информации осуществляется посредством нанесения изображения на световозвращающую (светоотражающую) ПВХ пленку типа А (белого цвета). |
| Требования к конструкции дорожных знаков | Для придания дополнительной прочности знак крепится на дополнительный каркас.  Углы основ обрабатываются на вырубных прессах. |
| Требования к геометрическим размерам дорожного знака "Парковка (парковочное место)" | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 700 мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 121 мм.  Допустимые отклонения 1 мм. |
| Требования к геометрическим размерам дорожного знака «Инвалиды» | С целью обеспечения доступного рассмотрения знака его габаритные размеры должны быть не менее 700 мм по ширине и не менее 350 мм по высоте. Глубина изделия с учетом крепежных элементов не более 121 мм.  Допустимые отклонения 1 мм. |
| Требования к информационному обеспечению водителей дорожного знака "Парковка (парковочное место)" | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в светлое время суток, визуальная информация белого цвета должна располагаться на синем фоне.  С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в темное время суток, визуальная информация должна иметь светоотражающую поверхность. |
| Требования к информационному обеспечению водителей дорожного знака «Инвалиды» | С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в светлое время суток, визуальная информация черного цвета должна располагаться на белом фоне.  С целью обеспечения лучшей видимости дорожного знака в темное время суток, фон должен иметь светоотражающую поверхность. |
| Требования к монтажу дорожного знака «Парковка (парковочное место)» | Монтаж изделия осуществляется посредством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требование к монтажу дорожного знака «Инвалиды» | Монтаж изделия осуществляется посредством П-образных кронштейнов в количестве не менее 4 штук, выполненных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. Кронштейны должны обеспечивать возможность регулировки под диаметр столбов от 30 до 60 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работа | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)», светоотражающий – 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Дорожный знак 8.17 «Инвалиды», светоотражающий приобретается отдельно.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---